

**Niemce, dnia 07.06.2023 r.**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**I. Zamawiający:**

**NZOZ PLR UŚMIECH ARTUR PORĘBSKI** ul. Różana 33, 21-025 Niemce

zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach projektu **„Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)”**

**II. Sposób udzielenia zamówienia**.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego .

Zamówienie zostało podzielone na 6 części. **Wykonawcy mogą składać oferty na wszystkie części zamówienia.**

**III. Opis przedmiotu zamówienia.**

Zamawiany asortyment musi spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa. Wszystkie przedmioty zamówienia muszą być nowe.

**CZĘŚĆ PIERWSZA**

* **KS-EDMSUITE (c) – 80 pakietów podstawowych**
* **KS-EDMSUITE (c) – 600 PAKIETÓW ARCHIWALNYCH**

Jest to rozwiązanie informatyczne umożliwiające

współpracę repozytorium Elektronicznej

Dokumentacji Medycznej z Platformą P1 i

wszystkimi innymi świadczeniodawcami w

zakresie obsługi funkcjonalności Zdarzeń

Medycznych naszego programu gabinetowego KS

SOMED.

**CZĘŚĆ DRUGA**

* Komputer mini PC o parametrach co najmniej takich jak wymienione poniżej 6 sztuk
  + 1. Seria: Intel Core i7
    2. Liczba rdzeni procesora: 4
    3. Liczba wątków procesora: 8
    4. Taktowanie bazowe procesora: 2.8
    5. Taktowanie maksymalne procesora: 3.6
    6. Pamięć podręczna procesora: 8
    7. Wielkość pamięci RAM: 8 GB
    8. Typ pamięci RAM: DDR4
    9. Taktowanie szyny pamięci RAM (MHz): 2133
    10. Rodzaj karty graficznej: zintegrowana
    11. Chipset karty graficznej: HD Graphics 530
    12. Pamięć karty graficznej: współdzielona
    13. Typ dysku twardego: SSD
    14. Pojemność dysku: 256
    15. System operacyjny: Windows 10 Professional
    16. Złącza obudowy: 2x USB 3.0 typ A, mini jack 3,5 (audio), czytnik kart pamięci
    17. Złącza - panel tylni: 4x USB 3.0 typ A , RJ-45 , DisplayPort , gniazda audio minijack
    18. Komunikacja: LAN 10/100/1000 Mbps

**CZĘŚĆ TRZECIA**

* **Monitor o parametrach co najmniej takich jak poniżej- 6szt**
  + 1. Typ ekranu: LED, IPS
    2. Przekątna ekranu: 27''
    3. Rozdzielczość ekranu (px): 2560 x 1440
    4. Częstotliwość odświeżania: 60 Hz
    5. Plamka: 0,233 mm
    6. Jasność: 350 cd/m2
    7. Gama kolorów: 100% sRGB, 100% Rec.709, 95% DCI-P3
    8. Kontrast statyczny: 1000:1
    9. Czas reakcji: 8 ms
    10. Złącza / porty: 1 x DisplayPort in, 1 x DisplayPort out, 1 x HDMI, 2 x USB Typu C, 3 x USB 3.2 G2, 1 x Audio out
    11. Regulacja i ergonomia: Regulacja nachylenia,
    12. Regulacja obrotu,
    13. Funkcja PIVOT
    14. Norma emisji: EnergyStar, TCO Certified Edge

**CZĘŚĆ CZWARTA**

* **Urządzenie wielofunkcyjne przetestowane i zaakceptowane do współpracy z oprogramowaniem gabinetowym KS-Somed 6 szt**

**CZĘŚC PIĄTA**

# **Serwer rakowy o parametrach co najmniej takich jak poniżej 1 szt.**

# Xeon E-2356G 32 GB RAM DVD-RW 2x1Gb PSAS CP 2100- 8i FH/LP 2 x SSD SATA 6G 960GB Read-Int. 3.5' H-P EP 2 x HD SAS 12G 4TB 7.2K HOT PL 3.5' BC 2 x Modular PSU 500W

# Instalacja serwera, systemu Windows ESSENTAL, instalcja bazy danych Oracl, instalacja oprogramowania KS, przeniesienie danych ze starego serwera.

**CZĘŚĆ SZÓSTA**

* **Szafa rakowa wraz z wyposażeniem, montażem i parametrach jak poniżej**

1. Zasilacz awaryjny obwodów zasilających komputery oraz szafy IT

* 1. Zasilacz awaryjny online o mocy wyjściowej 5000W wraz z bateriami, umożliwiający zasilanie awaryjne na około 10 minut przy pełnym obciążeniu. Zasilacz będzie buforem w momencie braku zasilania do momentu uruchomienia się agregatu prądotwórczego Kraft&Dele KD121 (agregat znajduje się na wyposażeniu przychodni i nie jest przedmiotem zamówienia).
  2. Moc znamionowa 5000 VA / 4000 Watt
  3. Usługa podłączenie oraz konfiguracja zasilacza awaryjnego do istniejącej instalacji oraz posiadanego przez oferenta agregatu prądotwórczego.

2. Szafa IT

* 1. Szafa RACK 42U
  2. Szafa IT RACK o wysokości 42U wraz z półkami (4szt) prowadnicami (4szt) z przeszklonym frontem, systemem wentylacji oraz filtrami przeciwpyłowymi.

3. Ruter

* 1. montaż rackowy
  2. Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ 10G Ethernet (100/1000/10000)
  3. Obsługa 10G
  4. Dublowanie portów
  5. Automatyczne MDI/MDI-X
  6. Blokowanie head-of-line (HOL)
  7. przekierowywanie IP
  8. Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN 10,100,480,800,1000,1200,2500,3000,5000,6000,10000 Mbit/s
  9. Szyfrowanie / bezpieczeństwo 802.1x RADIUS
  10. Szyfrowanie / bezpieczeństwo EAP
  11. Szyfrowanie / bezpieczeństwo SHA-1
  12. Szyfrowanie / bezpieczeństwo MD5
  13. Szyfrowanie / bezpieczeństwo SHA-2
  14. Szyfrowanie / bezpieczeństwo SSH
  15. Filtr treści dedykowanej .

4. Switch 2 sztuki po 48 portów w sumie 96 portów

* 1. (WEB Managed) Tak
  2. Liczba portów 10/100BaseTX (RJ45) 48 szt.
  3. Liczba portów 1000BaseT (RJ45) min 2 szt.
  4. Liczba gniazd MiniGBIC (SFP) min 2 szt.
  5. Porty komunikacji RJ45 serial console port
  6. Typ obudowy 1U Rack

6.Usługa - Zamontowanie szafy IT, instalacja i podłączenie urządzeń do istniejącej sieci LAN/WAN oraz konfiguracja komponentów w szafie IT, skonfigurowanie do pracy w obiekcie.

**CZĘŚĆ SIÓDMA**

* Laptop o parametrach co najmniej takich jak poniżej 2 sztuki

1. Procesor Intel Core i5-11400H
2. (6 rdzeni, 12 wątków, 2.70-4.50 GHz, 12MB cache)
3. Pamięć 32GB, DDR4, 2933 MHz
4. Dysk twardy 512GB SSD NVMe
5. Karta Graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050 z 4GB pamięci GDDR6
6. Ekran 15,6-calowy FHD (1920x1080) z przeciwodblaskowym podświetleniem LED, bezdotykowy, z wąską ramką, 300-nitowy wyświetlacz WVA
7. Intel Wi-Fi 6 & Bluetooth
8. Głośniki stereofoniczne, 2 W x 2 W (łącznie 4 W)
9. Kamera HD z dwoma mikrofonami macierzowymi, 1280 x 720 przy 30 kl./s
10. ThunderBolt™ 4 z obsługą protokołu DisplayPort 1.4 i funkcją Power Delivery
11. USB 3.2 Type-A 1. generacji
12. HDMI 2.0
13. Czytnik Kart SD
14. Szyfrowanie TPM
15. Wielodotykowy touchpad
16. Wydzielona klawiatura numeryczna
17. Podświetlana klawiatura QWERTY PL
18. Aluminiowa obudowa
19. Standard militarny MIL-STD-810H
20. System Windows 11 Professional PL 64Bit
21. **Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:**

48000000-8- Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72211000-7-Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika   
30213100-6 - Komputery przenośne.

[30231300-0](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/monitory-ekranowe-1985) - Monitory ekranowe   
48820000-2 – Serwery   
30232110-8 – drukarki

30200000-1- Urządzenia komputerowe

[30236000-2](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rozny-sprzet-komputerowy-2026) Różny sprzęt komputerowy

**V. Zobowiązania Wykonawcy.**

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy (transport i rozładunek na koszt Wykonawcy) przedmiotu zamówienia pod wskazany adres **NZOZ PLR UŚMIECH ARTUR PORĘBSKI** ul. Różana 33, 21-025 Niemce

1. **Termin realizacji zamówienia.**

**-termin realizacji umowy; max 30 dni od daty podpisania umowy**

**VI. Termin składania ofert**

1. Termin składania ofert upływa dnia **14.06.2023 r. o godz. 10.00.**

Wypełniony czytelnie i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy, na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, należy złożyć **NZOZ PLR UŚMIECH ARTUR PORĘBSKI** ul. Różana 33, 21-025 Niemce

1. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Zamawiający ma prawo do nieodpowiadania na pytania Wykonawców złożone po upływie połowy wyznaczonego terminu składania ofert. Adres email [**usmiech33@gmail.com**](mailto:usmiech33@gmail.com)
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć udzieloną odpowiedź.
4. Termin związania z ofertą 30 dni tj. 14.07.2023r.

**VIII. Opis sposobu obliczenia ceny.**

Wykonawca zobowiązuje się do podania ceny jednostkowej (brutto/netto) oraz do wyliczenia ceny łącznej za cały przedmiot zamówienia (brutto/netto) zgodnie   
z załączonym formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wartość cenową należy podać w PLN w zapisie liczbowym –   
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku oraz słownie za całość zamówienia. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

**VIII. Opis kryteriów wyboru oferty**.

Oferty będą oceniane wg kryteriów: cena- waga 100%. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną za cały przedmiot zamówienia. Liczba punktów liczone będzie wg wzoru:

cena najniższa spośród nieodrzuconych ofert (w PLN)

C =  x100 pkt

cena badanej oferty ( w PLN)

Jeśli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 2 dni roboczych ofert dodatkowych.

**VIII. Warunki zapłaty.**

1. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę

**IX. Pozostałe informacje**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny. Wykonawcy tego tytułu nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej. Osoba do kontaktu:
4. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej lub poczty elektronicznej.
5. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania usługi, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
8. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
9. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez zamawiającego od postępowania ofertowego.
10. Ocena zgodności ofert z wymaganiami zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy formularza ofertowego oraz przesłanych wraz z nim informacji, dokumentów i materiałów. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
11. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

**X. Załączniki**

* + - 1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
      2. Załącznik nr 2 Klauzula RODO
      3. Załącznik nr 3 Wzór umowy
      4. Oświadczenie